
再也不怕小极变砖了！  
工具集成了tftp，小极固件， 修改IP于一体，懒人专用！哈哈~  
使用方法：

1. 先将小极断电
2. 拔掉WAN口网线，只留下LAN口的网线与电脑相连(刷机时不需要联网)
3. XP用户双击运行，WIN7/8用户使用管理员身分运行（因为会改IP）；
4. 首次运行记得一定要解除防火墙限制，一定要点允许访问哦（使用了tftp服务）  
      
           5.如果你的电脑只有一个有线网卡，程序会自动开始设置IP地址，多张网卡时要手动选择一下  
      
         5.待5秒左右后出现提示：此时，捅住小极菊花后上电  
      
          6. 按住RST键6秒后松手，此时开始传送固件http://cache.soso.com/img/img/e113.gif  
      
          7.传送固件过程约10秒,后开始烧录Flash，请务必保持不断电  
      
        8.烧录Flash过程约两分钟后会出现成功提示，再过一会你就可以进后台管理页面了  
      
     
     
   使用过程中如有遇到什么问题或是有什么建议或意见，欢迎反馈！